WAD.2600.4.2021

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„**Zakup samochodu służbowego”.**

Wykonawca:

1. zobowiązany jest do wypełnienia formularza technicznego (przedstawionego   
   w poniższej tabeli) przez uzupełnienie kolumny **„Parametry oferowane przez Wykonawcę”,**
2. wypełnia kolumnę „Parametry oferowane przez Wykonawcę”:
3. używając sformułowania „zgodnie z opisem”,
4. wpisując słowo „tak” lub „nie”
5. wpisując oferowane parametry.

Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego:

opis znajdujący się w kolumnie parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego   
(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zawiera minimalne parametry (techniczne   
i użytkowe) jakie musi spełniać oferowany samochód osobowy, co oznacz, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Oferowany model pojazdu** | |
|  | **Rocznik** |  |
|  | **Producent/Marka** |  |
|  | **Model** |  |
| **Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego** | | **Opis oferowanego samochodu, jego parametry i wyposażenie**  **TAK / NIE/ WARTOŚĆ** |
| **Wymogi techniczne samochodu** | | |
|  | samochód SUV lub crossover |  |
|  | napęd na 4 koła |  |
|  | samochód osobowy 5-miejscowy, kierownica po lewej stronie |  |
|  | nadwozie pięciodrzwiowe |  |
|  | długość całkowita (w mm) min. 4150 |  |
|  | szerokość całkowita (w mm) min. 1750 (z lusterkami bocznymi) |  |
|  | wysokość całkowita (w mm) min. 1550 |  |
|  | pojemność bagażnika (w dm³ ) min.370 |  |
|  | prześwit (w mm) min. 180 |  |
|  | skrzynia biegów manualna |  |
|  | silnik benzynowy |  |
|  | pojemność silnika (w litrach) min. 1,3 cm³ |  |
|  | moc silnika nie mniej niż 110 KM |  |
|  | zużycie paliwa w cyklu mieszanym max 7,0 l/100 km |  |
|  | wielkość emisji dwutlenku węgla zgodna z normą Euro 6 |  |
|  | łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów nie metanowych zgodna z normą Euro 6 |  |
|  | pozostałe standardy emisji spalin zgodne z normą Euro 6. |  |
|  | emisja CO2 w g/km max. 170 |  |
|  | centralny zamek |  |
|  | minimum 4 poduszki powietrzne(dwie czołowe, dwie boczne) |  |
|  | światła do jazdy w dzień |  |
|  | przednie światła przeciwmgielne |  |
|  | pełne ledowe światła przednie |  |
|  | system stabilizacji toru jazdy |  |
|  | system antypoślizgowy ABS |  |
|  | elektrycznie sterowane szyby przód i tył |  |
|  | fotel przedni kierowcy z regulacją wysokości |  |
|  | klimatyzacja automatyczna |  |
|  | stacja multimedialna + kamera |  |
|  | wspomaganie układu kierowniczego |  |
|  | kolor nadwozia dowolny |  |
|  | kolumna kierownicy z regulacją wysokości |  |
|  | kanapa tylna składana i dzielona |  |
|  | wycieraczka tylnej szyby |  |
|  | koło zapasowe min. dojazdowe |  |
|  | dodatkowy komplet opon zimowych na felgach stalowych |  |
|  | komplet dywaników gumowych |  |
|  | hak holowniczy wypinany |  |
| **Gwarancja** | | |
|  | Gwarancja podstawowa minimum 24 miesiące na wszystkie mechanizmy i podzespoły wchodzące w skład samochodu |  |
|  | gwarancja na perforację nadwozia minimum 5 lat |  |

………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

…………………………………

(miejscowość, data)